# atmf recover led-off

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf recover led-off`

## コマンド説明

AMFノードのリカバリー（復元）に失敗したことを示すLEDの点滅動作を停止し、各LEDを通常動作に戻す。

## 注意・補足事項

リカバリー実行中およびリカバリー失敗時のLED表示は次のとおり。
なお下記LED表示中、findmeコマンドとecofriendly ledコマンドは実行できない。
また、findme実行中にリカバリーを実施した場合は、findmeのLED表示ではなく下記LED表示となる。

- リカバリー実行中
  - スイッチ製品
    1. ポートLEDがポート番号の小さい順に緑点灯
    2. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    3. ポートLEDがポート番号の大きい順に緑点灯
    4. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    5. リカバリーが完了するか失敗するまで1～4を繰り返す
    Note

    x330またはGS970EMXの場合、1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポートでは左側のポートLEDのみ点灯します。

  - AR2010V
    1. ETH1のポートLEDが緑点灯
    2. ETH2のポートLEDが緑点灯
    3. ETH2のポートLEDが消灯
    4. ETH1のポートLEDが消灯
    5. リカバリーが完了するか失敗するまで1～4を繰り返す
  - AR2050V、AR1050V
    1. LANポートのLEDがポート番号の小さい順（1、2、3、4の順）に緑点灯
    2. すべてのLANポートのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    3. LANポートのLEDがポート番号の大きい順（4、3、2、1の順）に緑点灯
    4. すべてのLANポートのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    5. リカバリーが完了するか失敗するまで1～4を繰り返す
  - AR3050S、AR4050S、AR4050S-5G
    1. LANポートのLEDがポート番号の小さい順に2ポートずつ（1/2、3/4、5/6、7/8の順）緑点灯、その後、SFPスロットLED、WAN LED（ETH1/ETH2）が緑点灯
    2. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    3. WAN LED（ETH1/ETH2）、SFPスロットLEDが緑点灯、その後LANポートのLEDがポート番号の大きい順に2ポートずつ（7/8、5/6、3/4、1/2の順）緑点灯
    4. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    5. リカバリーが完了するか失敗するまで1～4を繰り返す
    Note

    AR4050S-5GにはSFPスロットLEDがありません。

  - ARX200S-GTX/ARX200S-GT
    1. LANポートのLEDがポート番号の小さい順（1、2、3、4の順）に緑点灯、その後、WAN LED（ETH1）が緑点灯
    2. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    3. WAN LED（ETH1）が緑点灯、その後LANポートのLEDがポート番号の大きい順（4、3、2、1の順）に緑点灯
    4. すべてのLEDが緑点灯したらいっせいに消灯
    5. リカバリーが完了するか失敗するまで1～4を繰り返す
  - TQ7613-R、TQ7413-R、TQ7403-R、TQ6403 GEN2-R、TQ3403-R
    1. 2.4GHzのLEDが点滅
    2. 5GHzのLEDが点滅（TQ6403 GEN2-Rは5GHz1 LED）
    3. 6GHzのLEDが点滅（TQ6403 GEN2-Rは5GHz2 LED）
    4. リカバリーが完了するか失敗するまで1～3を繰り返す
  - TQ6702 GEN2-R、TQ6702e GEN2-R
    1. 2.4GHzのLEDが点滅
    2. 5GHzのLEDが点滅
    3. リカバリーが完了するか失敗するまで1～2を繰り返す
- リカバリー失敗時
  リカバリー実行中に点灯するすべてのLEDが緑点滅（1.5秒ごとに緑点灯と消灯を繰り返す）

SwitchBlade x8100、x900シリーズ、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、上記LED表示は行われず、本コマンドも未サポート。
また、SwitchBlade x908では、下記の拡張モジュールでのみLED表示が行われる（他のモジュールではLED表示は行われない）。

- AT-XEM-12S
- AT-XEM-12Tv2
- AT-XEM-12Sv2
- AT-XEM-24T

10Gポートでは、上記LED表示は行われない。

## 関連コマンド