# auth two-step order

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# auth two-step order auth-mac dot1x`

`(config-auth-profile)# auth two-step order dot1x auth-mac`

`(config-auth-profile)# no auth two-step order`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおける2ステップ認証の実行順序を指定する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証の実行順序を未指定に戻す。
初期設定は未指定。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth two-step orderコマンドと同じです。

## パラメーター

`auth-mac dot1x`
  MACベース認証 → 802.1X認証の順に実行する
`dot1x auth-mac`
  802.1X認証 → MACベース認証の順に実行する

## コマンドツリー

## 関連コマンド