# neighbor-ap-detection enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] neighbor-ap-detection enable`

## コマンド説明

対象無線インターフェースにおいて、近隣AP検出機能を有効にする。
no形式で実行した場合、近隣AP検出機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能の有効時には、現在使用しているチャンネルを周期的に停止して他のチャンネルをスキャンするため、無線APのサービスのパフォーマンスが若干低下するが、single-channel-scan enableコマンドを使用し、各チャンネルごとに近隣AP検出を実行することで、パケットロスや通信遅延を低減できる。
なお、一時的なパフォーマンス低下が許容できない環境やこの機能を使用する必要がない場合は、本機能を無効のまま運用すること。
また、スマートコネクトネットワーク（SCグループ）接続用の無線インターフェースでは近隣AP検出機能を併用できないため、無効のまま運用すること。

## 注意・補足事項

AT-TQ7413-Rでは、スキャニング専用無線（受信専用無線）を使用してチャンネルスキャンを行うため、無線端末の通信に影響を与えることなく近隣AP検出の実行が可能。ただし、AT-TQ7413-Rでも、Zero Wait DFSが有効なときはスキャンニング専用無線を使用せず、通常の送受信用無線を使用してチャンネルスキャンを行うため、他のAPと同様、通信への影響が発生する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド