# entry

モード
  手動エンドポイントモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / URLオフロード

## 構文

コマンド構文

`(config-endpoint-manual)# [no] entry {ip A.B.C.D/M | ipv6 X:X::X:X/M | url DOMAIN}`

## コマンド説明

手動エンドポイント設定において、指定したIPv4/IPv6アドレスまたはドメイン名をURLオフロードの対象リストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したアドレス/ドメイン名をURLオフロードの対象リストから削除する。
本コマンドで指定したアドレス/ドメイン名は、他の対象エントリーとともにPACファイルテンプレートの `%%INCLUDE_MATCHES%%` セクションに記述される。

## パラメーター

`ip A.B.C.D/M`
  IPv4アドレス範囲
`ipv6 X:X::X:X/M`
  IPv6アドレス範囲
`url DOMAIN`
  ドメイン名（FQDN）

## 使用例

test.example.comをURLオフロードの対象リストに追加する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry url test.example.com

test.example.comをURLオフロードの対象リストから削除する。

    awplus(config-endpoint-manual)# no entry url test.example.com

192.168.1.0/24をURLオフロードの対象リストに追加する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry ip 192.168.1.0/24

## 注意・補足事項

ドメイン名（FQDN）形式のホスト定義を利用する場合は、DNSリレー、DNSキャッシュ機能との併用が必要。詳しくは「UTM」/「エンティティー定義」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド