# 設定例集#23: VRRPを使用したVPN冗長構成（AMF併用。本製品がAMFマスター）

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）は、複数のルーターを連携させ1台のルーターであるかのように見せかけることで、IPネットワークの冗長構成を可能にする機能です。
この例では、本社とIPsec（ESP）トンネルで結ばれている支社側をVRRPで冗長化しています。
また、本社側のAT-AR4050SをAMFマスターとすることにより、本社、支社間でAMFネットワークの構築も行います。
Note

AMFマスター機能を使用するにはAMFマスターライセンスが必要です。

Note

AMFマスター機能はAT-AR4050S、AT-AR4050S-5Gでのみ利用可能です。

Note

AT-AR4050Sは外部メディアとしてUSBメモリーとSDHCカードの両方をサポートしていますが、AMFバックアップ機能においてはSDHCカードのみ使用可能です。

## 構成

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | ルーターA
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
AMF仮想リンク | 192.168.10.1（ルーターA：AMFマスター） - 192.168.20.3（スイッチA：AMFメンバー）
ISPから提供された情報
| ルーターA （AT-AR4050S） | ルーターB | ルーターC
ISP接続用ユーザー名 | user@isp1 | user@isp2 | user@isp3
ISP接続用パスワード | isppasswd1 | isppasswd2 | isppasswd3
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 | 10.0.0.2/32 | 10.0.0.3/32
DNSサーバーIPアドレス | 自動取得（IPCP） | 自動取得（IPCP） | 自動取得（IPCP）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1 | eth1
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32 (ppp0) | 10.0.0.2/32 (ppp0) | 10.0.0.3/32 (ppp0)
LAN側IPアドレス | 192.168.10.1/24 (vlan1) | 192.168.20.1/24 (vlan20) 192.168.30.1/24 (vlan30) | 192.168.20.2/24 (vlan20) 192.168.30.2/24 (vlan30)

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret-ab
- ルーターA・C間: secret-ac

[VRRP]

- バーチャルIPアドレス
  - vlan20: 192.168.20.254
  - vlan30: 192.168.30.254
- 優先度
  - ルーターB（初期マスタールーター）: 101
  - ルーターC（初期バックアップルーター）: 100

この例では、以下の点に注意してください。

- すべての拠点にグローバルアドレス1個が固定的に割り当てられていると仮定しています。
- ルーターB/C配下のPCでは、プライマリーDNSサーバーアドレスをVRRPマスタールーターのLAN側実IPアドレスに、またセカンダリーDNSサーバーアドレスをVRRPバックアップルーターのLAN側実IPアドレスに設定してください。

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@isp1
        ppp password isppasswd1
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterA

6. AMFの各種設定を行います。
   ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
   ・AMFマスター機能の有効化（atmf master）
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001
       atmf master

7. AMFメンバー（スイッチA）との間にAMF仮想リンクを設定します。これにはatmf virtual-linkコマンドを使います。

       atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.20.3

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
   ここでは、ゾーン「private」内にローカル側、リモート側の内部ネットワークとIPsecトンネル上のサブネットを表す「lan」というネットワークを定義しています。

       zone private
        network lan
         ip subnet 172.16.0.0/30
         ip subnet 172.17.0.0/30
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24
         ip subnet 192.168.30.0/24

9. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

10. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

11. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

12. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

13. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

14. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.2
        crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.3

15. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.1/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

16. IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel1
         ip address 172.17.0.1/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.3
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

17. トンネルインターフェース tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、normal-interval、up-count、fail-count、activeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.16.0.2
         normal-interval 1
         up-count 3
         fail-count 3
         active

18. Pingポーリングトリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が失われた場合に、tunnel0 経由のリモート側内部ネットワーク宛て経路を削除し、tunnel1 経由の経路に切り替えるtunnel0_down.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - tunnel0 経由での対向ルーターへの接続性が回復した場合に、tunnel0 経由のリモート側内部ネットワーク宛て経路を追加し、tunnel0 経由の経路に戻すtunnel0_up.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 tunnel0_down.scp
        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 tunnel0_up.scp

19. インターフェーストリガーを作成します。
    これには、trigger、type interface、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 3 - ppp0 がアップした場合に、tunnel0 と tunnel1 をいったんダウン・アップさせることで、tunnel0、tunnel1 経由のルーティングが正しく行われるようにする ppp0-up.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 3
         type interface ppp0 up
         script 1 ppp0-up.scp

20. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.20.0/24、192.168.30.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0、tunnel1 経由（tunnel0を優先）。ただし、tunnel0、tunnel1 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.30.0/24 tunnel1 10
        ip route 192.168.30.0/24 Null 254
        ip route 192.168.30.0/24 tunnel0

21. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

22. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@isp2
        ppp password isppasswd2
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 20,30 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterB

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 20,30

8. LAN側インターフェースvlan20にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24

9. LAN側インターフェースvlan30にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan30
        ip address 192.168.30.1/24

10. vlan20とvlan30のそれぞれに対してVRRPの設定を行います。
    これには、service vrrp、router vrrp、virtual-ip、circuit-failover、priority、enableの各コマンドを使います。
    ルーターBは初期状態でマスタールーターとするため、優先度を初期値の100より高い101に設定しています。
    また、インターネット接続が失われた場合は優先度を引き下げてバックアップルーターに移行するよう設定しています。
    VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

        service vrrp
        router vrrp 20 vlan20
         virtual-ip 192.168.20.254 backup
         circuit-failover ppp0 2
         priority 101
         enable
        router vrrp 30 vlan30
         virtual-ip 192.168.30.254 backup
         circuit-failover ppp0 2
         priority 101
         enable

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側、リモート側の内部ネットワークとIPsecトンネル上のサブネットを表す「lan」とVRRPパケットを表す「vrrp」いうネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.16.0.0/30
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
          ip subnet 192.168.30.0/24
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

16. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

17. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.1

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.2/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

19. インターフェーストリガーを作成します。
    これには、trigger、type interface、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - LAN側スイッチAと接続しているポートport1.0.1がダウンした場合に、トンネルインターフェース tunnel0 をダウンさせるlan-down.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 2 - LAN側スイッチAと接続しているポートport1.0.1がアップした場合に、トンネルインターフェース tunnel0 をアップさせるlan-up.scpスクリプトを実行する
    ・trigger 3 - ppp0 がアップした場合に、tunnel0 をいったんダウン・アップさせることで、tunnel0 経由のルーティングが正しく行われるようにする ppp0-up.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type interface port1.0.1 down
         script 1 lan-down.scp
        trigger 2
         type interface port1.0.1 up
         script 1 lan-up.scp
        trigger 3
         type interface ppp0 up
         script 1 ppp0-up.scp

20. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.10.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

21. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

22. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターCの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user@isp3
        ppp password isppasswd3
        ip address 10.0.0.3/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. VLANを作成します。
   これには、vlan databaseコマンドとvlanコマンドを使います。
   VLANの詳細は「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

       vlan database
        vlan 20,30 state enable

5. AMFノード名（ホスト名）を設定します。これにはhostnameコマンドを使います。

       hostname RouterC

6. AMFで使用するネットワーク名を設定します（atmf network-name）。
   AMFの詳細は、「AMF」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

       atmf network-name AMF001

7. AMF対応スイッチと接続するLANポートにAMFリンクの設定をします（switchport atmf-link）。

       interface port1.0.1
        switchport atmf-link
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 20,30

8. LAN側インターフェースvlan20にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan20
        ip address 192.168.20.2/24

9. LAN側インターフェースvlan30にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan30
        ip address 192.168.30.2/24

10. vlan20とvlan30のそれぞれに対してVRRPの設定を行います。
    これには、service vrrp、router vrrp、virtual-ip、enableの各コマンドを使います。
    ルーターCは初期状態でバックアップルーターとするため、優先度を初期値の100のままとします。
    VRRPの詳細は「IP」/「VRRP」をご覧ください。

        service vrrp
        router vrrp 20 vlan20
         virtual-ip 192.168.20.254 backup
         enable
        router vrrp 30 vlan30
         virtual-ip 192.168.30.254 backup
         enable

11. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
    エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
    内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
    これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。
    ここでは、ゾーン「private」内にローカル側、リモート側の内部ネットワークとIPsecトンネル上のサブネットを表す「lan」とVRRPパケット表す「vrrp」というネットワークを定義しています。

        zone private
         network lan
          ip subnet 172.17.0.0/30
          ip subnet 192.168.10.0/24
          ip subnet 192.168.20.0/24
          ip subnet 192.168.30.0/24
         network vrrp
          ip subnet 224.0.0.18/32

12. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

        zone public
         network wan
          ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
          host ppp0
           ip address dynamic interface ppp0

13. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         sport 500
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
    ・rule 20 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
         rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
         protect

16. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

17. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.1

18. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）

        interface tunnel0
         ip address 172.17.0.2/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260
         mtu 1300

19. インターフェーストリガーを作成します。
    これには、trigger、type interface、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - ppp0 がアップした場合に、tunnel0 をいったんダウン・アップさせることで、tunnel0 経由のルーティングが正しく行われるようにする ppp0-up.scpスクリプトを実行する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type interface ppp0 up
         script 1 ppp0-up.scp

20. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・リモート側の内部ネットワーク（192.168.10.0/24）へはIPsecトンネル tunnel0 経由。ただし、tunnel0 が有効になるまでは、この経路を使用できないように設定
    ・その他（0.0.0.0/0）は ppp0 経由（デフォルト経路）
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

21. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

22. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@isp1
     ppp password isppasswd1
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    hostname RouterA
    !
    atmf network-name AMF001
    atmf master
    !
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.10.1 remote-id 1 remote-ip 192.168.20.3
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.30.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.2
    crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.3
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.1/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    interface tunnel1
     ip address 172.17.0.1/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.3
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    ping-poll 1
     ip 172.16.0.2
     normal-interval 1
     up-count 3
     fail-count 3
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 tunnel0_down.scp
    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 tunnel0_up.scp
    !
    trigger 3
     type interface ppp0 up
     script 1 ppp0-up.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.30.0/24 tunnel1 10
    ip route 192.168.30.0/24 Null 254
    ip route 192.168.30.0/24 tunnel0
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@isp2
     ppp password isppasswd2
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 20,30 state enable
    !
    hostname RouterB
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 20,30
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    interface vlan30
     ip address 192.168.30.1/24
    !
    service vrrp
    router vrrp 20 vlan20
     virtual-ip 192.168.20.254 backup
     circuit-failover ppp0 2
     priority 101
     enable
    router vrrp 30 vlan30
     virtual-ip 192.168.30.254 backup
     circuit-failover ppp0 2
     priority 101
     enable
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.30.0/24
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-ab address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.2/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    trigger 1
     type interface port1.0.1 down
     script 1 lan-down.scp
    trigger 2
     type interface port1.0.1 up
     script 1 lan-up.scp
    trigger 3
     type interface ppp0 up
     script 1 ppp0-up.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターCのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@isp3
     ppp password isppasswd3
     ip address 10.0.0.3/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    vlan database
     vlan 20,30 state enable
    !
    hostname RouterC
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    interface port1.0.1
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 20,30
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.2/24
    !
    interface vlan30
     ip address 192.168.30.2/24
    !
    service vrrp
    router vrrp 20 vlan20
     virtual-ip 192.168.20.254 backup
     enable
    router vrrp 30 vlan30
     virtual-ip 192.168.30.254 backup
     enable
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.17.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
      ip subnet 192.168.30.0/24
     network vrrp
      ip subnet 224.0.0.18/32
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret-ac address 10.0.0.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.17.0.2/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
     mtu 1300
    !
    trigger 1
     type interface ppp0 up
     script 1 ppp0-up.scp
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## 参考：スイッチAのコンフィグ

参考として、本設定例におけるスイッチA（AT-x510-28GTXを想定しています）のコンフィグを示します。
設定内容の詳細については、x510シリーズのマニュアルを参照してください。

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    vlan database
     vlan 20,30 state enable
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.20.3/24
    !
    hostname Switch
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    atmf virtual-link id 1 ip 192.168.20.3 remote-id 1 remote-ip 192.168.10.1
    !
    interface port1.0.1-1.0.2
     switchport
     switchport atmf-link
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 20,30
    !
    interface port1.0.3-1.0.8
     switchport mode access
     switchport access vlan 20
    !
    interface port1.0.9-1.0.16
     switchport mode access
     switchport access vlan 30
    !
    ip route 0.0.0.0/0 192.168.20.254
    !
    end

## ルーターAのトリガースクリプト

tunnel0_down.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    no ip route 192.168.30.0/24 tunnel0

tunnel0_up.scp

    enable
    configure terminal
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.30.0/24 tunnel0

ppp0-up.scp

    ena
    conf t
    int tunnel0
    shut
    do wait 3
    no shut
    int tunnel1
    shut
    do wait 3
    no shut

## ルーターBのトリガースクリプト

lan-down.scp

    enable
    configure terminal
    interface tunnel0
    shutdown

lan-up.scp

    enable
    configure terminal
    interface tunnel0
    no shutdown

ppp0-up.scp

    ena
    conf t
    int tunnel0
    shut
    do wait 3
    no shut

## ルーターCのトリガースクリプト

ppp0-up.scp

    ena
    conf t
    int tunnel0
    shut
    do wait 3
    no shut