# ip igmp maximum-groups

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip igmp maximum-groups <0-512>`

`(config-if)# no ip igmp maximum-groups`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおいて登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。
初期設定は制限なし。

## パラメーター

`<0-512>`
  登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数。初期値は0（制限なし）

## 使用例

ポート1.0.1で登録できるマルチキャストグループを5個までに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# ip igmp maximum-groups 5

ポート1.0.1におけるマルチキャストグループの登録数制限を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# no ip igmp maximum-groups

## コマンドツリー

## 関連コマンド