# auth radius send service-type

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] auth radius send service-type`

## コマンド説明

ポート認証機能において、RADIUSサーバーにService-Type属性を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、Service-Type属性の通知を停止する。
初期設定は通知しない。
本コマンド有効時は、ポート認証機能に関連してRADIUSサーバーに送信するすべての認証用パケットにService-Type属性が付加され、どの認証方式を使っているのかを通知する。
無効時には、Service-Type属性が付加されないため、どの認証方式を使っているかは通知しない。
Service-Type属性の通知を有効にした場合、各認証方式に対応するService-Type属性と数値は以下のように示される。

認証方式 | Service-Type属性値＝数値
802.1X認証 | Service-Type (6) = Framed (2)
MACベース認証 | Service-Type (6) = Call-Check (10)

## 使用例

RADIUSサーバーに対して、Service-Type属性の通知を有効にする。

    awplus(config)# auth radius send service-type

RADIUSサーバーに対して、Service-Type属性の通知を無効にする。

    awplus(config)# no auth radius send service-type

## コマンドツリー

## 関連コマンド