# tunnel provisioned upstream-interface

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 国内標準プロビジョニング方式

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel provisioned upstream-interface IFNAME`

`(config-if)# no tunnel provisioned upstream-interface`

## コマンド説明

国内標準プロビジョニング方式を利用する対象インターフェースにおいて、プロビジョニングサーバーとの通信や事業者側ルーター（トンネル終端装置）とのトンネル通信に用いるIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`IFNAME`
  IPv6インターフェース名

## 使用例

上流インターフェースとしてvlan1を使用するよう設定する。

    awplus(config-if)# tunnel provisioned upstream-interface vlan1

## コマンドツリー

## 関連コマンド