# firmware-update notify-interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# firmware-update notify-interval {hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config)# no firmware-update notify-interval`

## コマンド説明

ファームウェアリソースの更新チェック間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は24時間。
更新チェックにより更新可能なファームウェアファイルが見つかった場合、ログにメッセージが表示される。

## パラメーター

`hours <1-8760>`
  更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>`
  更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>`
  更新チェック間隔（週）
`never`
  更新チェックを行わない

## 使用例

ファームウェアリソースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config)# firmware-update notify-interval weeks 1

ファームウェアリソースの更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config)# firmware-update notify-interval never

ファームウェアリソースの更新チェック間隔を初期値の24時間に戻す。

    awplus(config)# no firmware-update notify-interval

## 注意・補足事項

更新チェックはAT-AR4050S-5Gでのみサポート。AT-AR4050SおよびAT-AR3050Sでは使用できない。
更新チェックにより更新可能なファームウェアファイルが見つかった場合、alertsレベルのログに以下内容が表示される。ファームウェアファイルは、update nowコマンドでダウンロードが可能。

    2025 Apr 1 00:11:22 user.alert xxx awplus firmware-notify: A new maintenance AW+ firmware release is available to be downloaded

ログメッセージは、ダウンロード可能なメンテナンスファームウェアが見つかった場合に表示される。例えば、本製品にファームウェアバージョン5.5.6-1.1が適用されている場合、5.5.6-1.1のメンテナンスバージョンが見つかった場合にログメッセージが表示される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド