# show traffic-control interface

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`# show traffic-control interface [IFNAME]`

## コマンド説明

QoS機能の設定をインターフェースごとに表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。指定時は該当インターフェースだけが対象となる。省略時はQoS機能が有効なすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

QoS機能の設定をインターフェースごとに表示する。

    awplus# show traffic-control interface
    Traffic Control Interface Information

    eth1:
      Applied policy:       A
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      System bandwidth:     5%
      Packet overhead:      0 Bytes

    eth2:
      Applied policy:       A
      Virtual bandwidth:    2000 kbit
      System bandwidth:     5%
      Packet overhead:      24 Bytes (Ethernet transport layer)

    vlan1:
      Applied policy:       Default policy
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      Packet overhead:      0 Bytes

    vlan10:
      Applied policy:       Default policy
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      Packet overhead:      0 Bytes

    vlan3:
      Applied policy:       Default policy
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      Packet overhead:      0 Bytes

    vlan4:
      Applied policy:       Default policy
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      Packet overhead:      0 Bytes

    vlan666:
      Applied policy:       Default policy
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      Packet overhead:      0 Bytes

表 1
Applied policy | 適用されているQoSポリシー名
Virtual bandwidth | 仮想帯域
Packet overhead | 帯域計算時に加算するオーバーヘッド量

## 関連コマンド