# destination l2tp

モード
  PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-pppoe-ac)# destination l2tp`

`(config-pppoe-ac)# no destination`

## コマンド説明

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットをL2TPサーバー（LNS）に転送するよう設定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーへの転送設定を削除する。
接続先のL2TPサーバーはl2tp peer-address dns-lookup、l2tp peer-address radius-lookup、l2tp peer-address staticのいずれかのコマンドで指定する。
また、L2TPサーバー接続時のパスワードとL2TPバージョンは別途l2tp-profileコマンドで作成するL2TPプロファイル内で指定し、l2tp profileコマンドでPPPoE ACインスタンスと関連付ける。

## コマンドツリー

## 関連コマンド