# sim failover-interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# sim failover-interval <60-3600>`

`(config)# no sim failover-interval`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールのSIMフェイルオーバー間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は300秒。
SIMフェイルオーバーは、デュアルSIM構成時、アクティブSIMによるモバイルネットワークへの接続が失われた場合に、もう一方のSIMに接続を切り替える機能。詳細は解説編を参照。

## パラメーター

`<60-3600>`
  SIMフェイルオーバー間隔（秒）。初期値は300

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド