# management-frame-protection enable

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# management-frame-protection enable [type {required|capable}]`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no management-frame-protection enable`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、管理フレーム保護（MFP = Management Frame Protection）を有効にする。
no形式で実行した場合はMFPを無効にする。
「WPAバージョン」で「WPA and WPA2」選択時は設定できない。「WPA3」選択時は「必須」となる。
初期設定はcapable。
本機能が有効なアクセスポイントでは、無線クライアントがMFPに対応している場合、802.11管理フレームを保護することが可能。

## パラメーター

`type {required|capable}`
  有効設定時の必須レベル。省略時はcapable
  `required`
    必須（required）
  `capable`
    利用可能（capable）

## 注意・補足事項

「WPAバージョン」が「WPA2」のときに設定可能。「WPAバージョン」が「WPA and WPA2」を選択した場合は無効、「WPA3」を選択した場合は「必須（required）」が設定され設定変更できない。
下記APではWi-Fi規定上、「WPA2」のみを使用する場合、「必須（required）」は指定しないこと。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7613-R
- AT-TQ7413-R
- AT-TQ7403-R
- AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R
- AT-TQ6403 GEN2-R
- AT-TQ3403-R

チャンネルブランケットを設定している無線ネットワークでは、本機能は自動的に無効に設定される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド