# hardware

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# hardware NAME {enable|disable}`

`(config)# no hardware NAME`

## コマンド説明

USBポートまたはSDカードスロットの有効・無効を指定する。
no形式で指定した場合は未指定に戻る（未指定時は有効になる）。
初期状態は未指定。

## パラメーター

`NAME`
  USBポート（usb1）またはSDカードスロット（sd1）を指定する
`enable`
  指定したハードウェアを有効にする
`disable`
  指定したハードウェアを無効にする

## 使用例

USBポート（usb1）を無効にする。

    awplus(config)# hardware usb1 disable

## 注意・補足事項

本コマンドで有効・無効を指定可能なハードウェアはUSBポート（usb1）、SDカードスロット（sd1）のみ。

## コマンドツリー

## 関連コマンド