# dns-server

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# [no] dns-server {X:X::X:X|interface IFNAME}`

## コマンド説明

DHCPv6クライアントに通知するDNSサーバーアドレス（オプションコード23）を指定する。
no形式で実行した場合は、指定したDNSサーバーアドレスの情報を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  DNSサーバーのIPv6アドレス
`interface IFNAME`
  IPv6インターフェース名。おもに自装置のアドレスをDNSサーバーアドレスとして通知する場合に使う

## 使用例

DNSサーバーのIPv6アドレスとして2001:db8::16、2001:db8::1fの2つを通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# dns-server 2001:db8::16
    awplus(config-dhcp6)# dns-server 2001:db8::1f

DNSサーバーのIPv6アドレス2001:db8::16を通知しないよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# no dns-server 2001:db8::16

DNSサーバーのIPv6アドレスとして、自装置のvlan1インターフェースのアドレスを通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# dns-server interface vlan1

## 注意・補足事項

DNSサーバーのIPv6アドレスを複数設定する場合は、本コマンドを必要な回数だけ実行すればよい。

## コマンドツリー

## 関連コマンド