# l2tp peer-address dns-lookup

モード
  PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address dns-lookup [prefix PREFIX]`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

## コマンド説明

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドを設定した場合は、クライアントが接続してきたときにユーザー名のドメイン部分をDNSサーバーに問い合わせてL2TPサーバーのIPアドレスを取得する。

## パラメーター

`prefix PREFIX`
  ドメイン名の先頭に付加する文字列（プレフィックス）。たとえばユーザー名が「user@example.jp」の場合、prefix未設定であればDNSサーバーで「example.jp」のアドレスを検索するが、prefixとして「lns」を設定している場合は「lns.example.jp」のアドレスを検索するようになる

## 使用例

L2TPサーバー（LNS）アドレスをDNS検索によって取得するよう設定する。DNS検索時には、ユーザー名のドメイン部分の先頭に「lns」というプレフィックスを付加する。

    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address dns-lookup prefix lns

## コマンドツリー

## 関連コマンド