# ageing-time

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ageing-time <10-1000000>`

`(config-if)# no ageing-time`

## コマンド説明

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）で学習したMACアドレスの保持時間（エージングタイム）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<10-1000000>`
  MACアドレス保持時間（秒）。初期値は300秒

## 使用例

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）のMACアドレス保持時間を60秒に変更する。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# ageing-time 60

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）のMACアドレス保持時間を初期値（300秒）に戻す。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# no ageing-time

## 注意・補足事項

本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド