# transform

モード
  IPsecプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-ipsec-profile)# transform <1-255> protocol PROTO integrity AUTHALG encryption ENCALG`

`(config-ipsec-profile)# no transform <1-255>`

## コマンド説明

対象IPsecプロファイルで使用するIPsecプロトコル、暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズムの組み合わせ（トランスフォーム）を優先度とともに追加する。
no形式で実行した場合は指定したトランスフォームを削除する。

## パラメーター

`<1-255>`
  トランスフォームの優先度（1が最高、255が最低）
`protocol PROTO`
  IPsecプロトコル。ESPのみサポート
  `esp`
    ESP（暗号化と認証）
`integrity AUTHALG`
  ESPの認証アルゴリズム。下記から選択する
  `sha1`
    SHA1
  `sha256`
    SHA256
  `sha512`
    SHA512
  `gcm8`
    AES-GCM（8バイトICV）
  `gcm12`
    AES-GCM（12バイトICV）
  `gcm16`
    AES-GCM（16バイトICV）
`encryption ENCALG`
  ESPの暗号化アルゴリズム。下記から選択する
  `3des`
    3DES。`AUTHALG` が AES-GCM（gcm8/gcm12/gcm16）の場合は指定できない
  `aes128`
    AES128
  `aes192`
    AES192
  `aes256`
    AES256

## 使用例

カスタムIPsecプロファイルlegacyに対し、IPsecプロトコル/暗号化/認証アルゴリズムの組み合わせ（トランスフォーム）を2つ定義する。ここでは、第1候補をESP/AES128/SHA1、第2候補をESP/3DES/SHA1としている。

    awplus(config)# crypto ipsec profile legacy
    awplus(config-ipsec-profile)# transform 1 proto esp integrity sha1 encryption aes128
    awplus(config-ipsec-profile)# transform 2 proto esp integrity sha1 encryption 3des

## コマンドツリー

## 関連コマンド