# show 5g carriers

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`> show 5g carriers`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールで利用可能な通信事業者の一覧を表示する。

## 使用例

    awplus# show 5g carriers

    ID  Slot        Build ID         State
    ------------------------------------------------
    1   Good        02.08.01.00      Active

        Carrier
    ID  Name       Unique ID       Build ID                State
    -----------------------------------------------------------------
    1   DOCOMO     020.006_002     02.08.01.00_DOCOMO        Active
    2   GENERIC    020.007_002     02.08.01.00_GENERIC       Usable

    Preferred fw version:      02.08.01.00
    Preferred carrier name:    DOCOMO
    Preferred config name:     DOCOMO_020.006_002
    Preferred subpri index:    000
    Current fw version:        02.08.01.00
    Current carrier name:      DOCOMO
    Current config name:       DOCOMO_020.006_002
    Current subpri index:      000

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## 関連コマンド