# neighbor default-originate

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} default-originate [route-map NAME]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} default-originate`

## コマンド説明

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対してデフォルト経路（0.0.0.0/0）を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、デフォルト経路を通知しないよう設定する。
初期設定ではデフォルト経路を通知しない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`route-map NAME`
  ルートマップ名。本オプションを指定している場合、指定したルートマップでpermitされた経路がBGP経路表に登録されているときだけ、該当ピアにデフォルト経路を通知する。本オプションを指定していない場合は、無条件にデフォルト経路を通知する

## 使用例

BGPピア10.10.10.5にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 default-originate

BGP経路表に「192.168.0.0/16」が登録されているときだけ、BGPピア10.10.10.7にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config)# access-list standard defbase permit 192.168.0.0/16 exact-match
    awplus(config)# route-map defcond permit 10
    awplus(config-route-map)# match ip address defbase
    awplus(config-route-map)# exit
    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.7 default-originate route-map defcond

## 注意・補足事項

本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド