# transmit-mode

モード
  APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(apn-config)# transmit-mode {4g|4g-5g|auto}`

`(apn-config)# no transmit-mode`

## コマンド説明

対象APNプロファイルで使用するモバイル回線の種別を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻す。
初期設定はauto（3G、4G、5G回線から自動選択。ただし3G接続は未サポート）。

## パラメーター

`4g`
  4G回線を使用
`4g-5g`
  4Gと5G回線を使用
`auto`
  3G、4G、5G回線から自動選択

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
本コマンドの実行後は設定を保存し再起動すること。
3G接続は未サポート。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド