# 設定例集#18: PPPoE接続環境におけるARX640Sとの2点間IPsec VPN（両側アドレス固定）

PPPoEでインターネットに接続している拠点間をIPsecで結ぶVPN構築例です。
インターネットサービスプロバイダー（以下 ISP）から固定IPアドレスが割り当てられるルーター間をIPsec（ESP）トンネルで接続します。
この例では対向ルーターとして弊社のARX640Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （ARX640S）
ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
ISP接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.10.10.1/32 | 10.20.20.1/32
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | gigabitEthernet0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.10.10.1/32 | 10.20.20.1/32
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24
IPsecトンネル（tunnel0）IPアドレス | 172.16.0.1/30 | 172.16.0.2/30

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターA（本製品）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・IPCPによるIPアドレスの取得要求（ip address negotiated）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ip address negotiated
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

5. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address dynamic interface ppp0

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、sport、dport、icmp-type、icmp-codeの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50, 60 - IPsec（ESP）パケットを許可します
   ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
        rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
        rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
        protect

10. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.20.20.1

12. IPsecトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel0
         ip address 172.16.0.1/30
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.20.20.1
         tunnel mode ipsec ipv4
         tunnel protection ipsec
         ip tcp adjust-mss 1260

13. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

14. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254

15. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（ARX640S）の設定

Note

ARX640Sの設定に関する詳細は、ARX640Sのドキュメントをご参照ください。

1. IPインターフェースがリンクダウンしているときでも、そのインターフェース宛の通信に応答できるように設定します。

       ip address-up-always

2. ISPから通知されたPPPユーザー名やパスワード等のPPP設定情報を作成します。

       ppp profile pppoe0
        my-username user@ispB password isppasswdB

3. WAN0インターフェース（gigabitEthernet 0）を有効にします。

       interface gigabitEthernet 0
        no shutdown

4. WAN0インターフェース上にPPPoEインターフェース（gigabitEthernet 0.1）を作成し、インターフェースを使用できるようにします。
   接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定し、このインターフェース上で使用するPPP設定情報を括り付けます。
   また、LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがENAT（NAPT）機能を使用できるよう設定します。
   外部からのアタック検出時やアタック発生中にパケットを破棄するように設定します。

       interface gigabitEthernet 0.1
        ip address ipcp
        ip tcp mss auto
        no shutdown
        pppoe enable
         ppp bind-profile pppoe0
        ip napt inside any
        ip traffic-filter pppoe0-in in
        ip traffic-filter pppoe0-out out
        ip ids in protect

5. LAN側インターフェース（vlan 1）にIPアドレスを設定します。

       interface vlan 1
        ip address 192.168.20.1/24
        no shutdown

6. トンネルインターフェース（tunnel 0）を作成し、インターフェースを使用できるようにします。
   このトンネルインターフェースに対応するIPsecポリシーを設定します。

       interface tunnel 0
        tunnel mode ipsec
        ip address 172.16.0.2/30
        ip tcp mss auto
        no shutdown
        tunnel policy vpn

7. IPsec処理の適用対象パケットを指定するためのアクセスリストipsecを作成します。

       access-list ip extended ipsec
        permit ip any any

8. ISAKMPパケットだけを許可し他の通信はすべて遮断するアクセスリストpppoe-inを作成します。

       access-list ip extended pppoe0-in
        dynamic permit udp any interface gigabitEthernet 0.1 eq 500

9. すべての通信を許可するアクセスリストpppoe0-outを作成します。

       access-list ip extended pppoe0-out
        dynamic permit ip any any

10. フェーズ1のプロポーザルを設定します。

        isakmp proposal isakmp encryption aes256 prf sha1 hash sha1 group 14
        isakmp proposal isakmp lifetime 86400

11. ISAKMPポリシーを設定します。

        isakmp policy vpn
         peer 10.10.10.1
         mode ikev2
         auth preshared key secret
         proposal isakmp
         keepalive enable
         nat-traversal enable

12. フェーズ2のプロポーザルを設定します。

        ipsec proposal ipsec esp encryption aes256 hash sha1
        ipsec proposal ipsec lifetime 28800

13. IPsecポリシーを設定します。

        ipsec policy vpn
         peer 10.10.10.1
         access-list ipsec
         proposal ipsec
         always-up-sa

14. DNSリレー機能を有効にします。

        proxydns ip enable

15. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターAのLAN側（192.168.10.0/24）への経路を設定します。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。

        ip route default gigabitEthernet 0.1
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel 0
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

16. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ip address negotiated
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address dynamic interface ppp0
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 40 permit isakmp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public.wan
     rule 60 permit esp from public.wan to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public.wan
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.20.20.1
    !
    interface tunnel0
     ip address 172.16.0.1/30
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.20.20.1
     tunnel mode ipsec ipv4
     tunnel protection ipsec
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip dns forwarding
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    !
    end

## ルーターB（ARX640S）のコンフィグ

Note

ARX640Sの設定に関する詳細は、ARX640Sのドキュメントをご参照ください。

    !
    ip address-up-always
    !
    ppp profile pppoe0
     my-username user@ispB password isppasswdB
    !
    interface gigabitEthernet 0
     no shutdown
    !
    interface gigabitEthernet 0.1
     ip address ipcp
     ip tcp mss auto
     no shutdown
     pppoe enable
      ppp bind-profile pppoe0
     ip napt inside any
     ip traffic-filter pppoe0-in in
     ip traffic-filter pppoe0-out out
     ip ids in protect
    !
    interface vlan 1
     ip address 192.168.20.1/24
     no shutdown
    !
    interface tunnel 0
     tunnel mode ipsec
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp mss auto
     no shutdown
     tunnel policy vpn
    !
    access-list ip extended ipsec
     permit ip any any
    !
    access-list ip extended pppoe0-in
     dynamic permit udp any interface gigabitEthernet 0.1 eq 500
    !
    access-list ip extended pppoe0-out
     dynamic permit ip any any
    !
    isakmp proposal isakmp encryption aes256 prf sha1 hash sha1 group 14
    isakmp proposal isakmp lifetime 86400
    !
    isakmp policy vpn
     peer 10.10.10.1
     mode ikev2
     auth preshared key secret
     proposal isakmp
     keepalive enable
     nat-traversal enable
    !
    ipsec proposal ipsec esp encryption aes256 hash sha1
    ipsec proposal ipsec lifetime 28800
    !
    ipsec policy vpn
     peer 10.10.10.1
     access-list ipsec
     proposal ipsec
     always-up-sa
    !
    proxydns ip enable
    !
    ip route default gigabitEthernet 0.1
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel 0
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    end