# flood-local

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] flood-local`

## コマンド説明

対象ブリッジインターフェース（ソフトウェアブリッジ）において、本製品自身のMACアドレスに宛てたパケット（自装置MACアドレス宛てパケット）のフラッディングを有効にする。
no形式で実行した場合は自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを無効にする。
初期設定は無効。
本機能有効時は、自装置MACアドレス宛てのパケットを受信して処理せずに、他の全ブリッジポートから出力する。

## 使用例

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）で自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを有効にする。これにより、本来なら本製品が受信して処理するこれらのパケットを、同一ソフトウェアブリッジに所属する他の全ブリッジポートから出力するようになる。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# flood-local

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）で自装置MACアドレス宛てパケットのフラッディングを無効に戻す。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# no flood-local

## 注意・補足事項

本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド