# type card

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type card {in|out}`

## コマンド説明

SDカードトリガーを作成する。
SDカードトリガーは、SD/SDHCカードの挿入または取り外しが起こったときに起動される。

## パラメーター

`in|out`
  SD/SDHCカードの挿入（in）、取り外し（out）が起こったときにトリガーが起動される

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# trigger 1
    awplus(config-trigger)# type card in

## 注意・補足事項

AT-AR4050S-5GはUSBポートのみで、SDHCカードスロットは備えていないため、本コマンドは使用できない。
unmountコマンド実行時には本トリガーは起動しない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド