# default-metric

モード
  RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# default-metric <1-16>`

`(config-router)# no default-metric`

## コマンド説明

非RIPng経路をRIPngで再通知するときのデフォルトメトリックを設定する。初期値は1。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
なお、redistributeコマンドのmetricパラメーターで再通知時のメトリックを指定している場合は、そちらが使用される。

## パラメーター

`<1-16>`
  非RIPng経路をRIPngで再通知するときのデフォルトメトリック。初期値は1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド