# 設定例集#62: アプリケーションごとの経路選択とフィルタリング（DPI利用）

センター・拠点間をVPN回線で接続した構成において、拠点側は通常センター経由で通信を行いますが、拠点側ではさらにアプリケーションコントロール（DPI）、DPI学習機能、ポリシーベースルーティング（PBR）を利用して、Office 365 関連の通信だけは拠点側が独自に接続しているISP経由でインターネットへ出します。
Note

本設定例のルーターB（拠点側ルーター）では、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用するためアニュアルライセンスが必要です。
なお、製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベース（ライセンス不要）を使う場合の設定については、備考をご覧ください。

## 構成

| ルーターA | ルーターB
ISP-Aから提供された情報
接続用ユーザー名 | user01@ispA | user02@ispA
接続用パスワード | isppasswdA-01 | isppasswdA-02
PPPoEサービス名 | ISP-A | ISP-A
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1 | 10.0.0.2
ISP-Bから提供された情報
接続用ユーザー名 |  | user01@ispB
接続用パスワード |  | isppasswdB-01
PPPoEサービス名 |  | ISP-B
WAN側IPアドレス |  | 10.1.0.1
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側IPアドレス(1) | 10.0.0.1/32 (ppp0) | 10.0.0.2/32 (ppp0)
WAN側IPアドレス(2) |  | 10.1.0.1/32 (ppp1)
LAN側IPアドレス | 192.168.10.1/24 (vlan1) | 192.168.20.1/24 (vlan1)
IPsecトンネルIPアドレス | 172.16.0.1/30 （tunnel1） | 172.16.0.2/30 （tunnel1）

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間（tunnel1）: secret

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターAの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

3. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

4. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・PPPoEサービス名（ppp service-name）
   ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp service-name ISP-A
        ppp ipcp dns request
        keepalive
        ppp username user01@ispA
        ppp password isppasswdA-01
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

5. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.10.1/24

6. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 172.16.0.0/30
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24

7. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

9. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        dport 500

10. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - ESPパケットを許可します
    ・rule 70 - 本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public
         rule 40 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
         rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public
         rule 60 permit esp from public to public.wan.ppp0
         rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public
         protect

11. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

12. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

13. IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.1/30
         ip tcp adjust-mss 1260

14. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.20.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.20.0/24 Null 254
        ip route 192.168.20.0/24 tunnel1

15. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

16. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターBの設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. DNS問い合わせ機能を有効にします。これには、ip domain-lookupコマンドを使います。

       ip domain-lookup

3. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0（ISP-Aへの接続用）とppp1（ISP-Bへの接続用）を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0
        encapsulation ppp 1

4. PPPインターフェースppp0（ISP-A接続用）に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・PPPoEサービス名（ppp service-name）
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        ppp service-name ISP-A
        keepalive
        ppp username user02@ispA
        ppp password isppasswdA-02
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

5. 同様にしてPPPインターフェースppp1（ISP-B接続用）に対し、PPPoE接続のための設定を行います。

       interface ppp1
        ppp service-name ISP-B
        keepalive
        ppp username user01@ispB
        ppp password isppasswdB-01
        ip address 10.1.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

6. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.20.1/24

7. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 172.16.0.0/30
         ip subnet 192.168.10.0/24
         ip subnet 192.168.20.0/24
        network tun1
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1

8. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network eth1-1
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.2
        network eth1-2
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
         host ppp1
          ip address 10.1.0.1

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

10. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

11. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - ESPパケットを許可します
    ・rule 70 - ppp1（ISP-B側）インターフェースから外部への通信について、DPIによる判別が完了していないトラフィックを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.eth1-1.ppp0 to public
         rule 40 permit isakmp from public to public.eth1-1.ppp0
         rule 50 permit esp from public.eth1-1.ppp0 to public
         rule 60 permit esp from public to public.eth1-1.ppp0
         rule 70 permit undecided from public.eth1-2.ppp1 to public.eth1-2
         protect

12. NAT機能の設定を行います。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public.eth1-2 with src public.eth1-2.ppp1
         enable

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

14. アプリケーションコントロール（DPI）およびDPI学習機能の設定を行います。
    これには、dpi、provider、learning、enableの各コマンドを使います。
    アプリケーションコントロール（DPI）の詳細は「UTM」/「アプリケーションコントロール（DPI）」をご覧ください。

        dpi
         provider procera
         learning
         enable

15. ポリシーベースルーティング（PBR）を有効化し、LAN側からOffice 365 へのトラフィックを ppp1（ISP-B側）経由で転送するよう設定します。
    これには、policy-based-routing、application-decision、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         application-decision once-only
         ip policy-route 10 match microsoft from private nexthop ppp1
         ip policy-route 20 match office from private nexthop ppp1
         policy-based-routing enable

16. トンネルインターフェースで受信したパケットに対して、UTM機能の処理が行われるようにします。これには、tunnel security-reprocessingコマンドを使います。

        tunnel security-reprocessing

17. IPsecトンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode ipsec）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）
    ・トンネルインターフェースにおけるMSS書き換え設定（ip tcp adjust-mss）

        interface tunnel1
         mtu 1300
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode ipsec ipv4
         ip address 172.16.0.2/30
         ip tcp adjust-mss 1260

18. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・デフォルト経路（0.0.0.0/0）を tunnel1 に向けます
    ・対向ルーターA（10.0.0.1）には ppp0（ISP-A側）経由で接続します
    ・ルーターAのLAN側（192.168.10.0/24）へは tunnel1 経由で通信します。
    ただし、ルーター間のVPN接続が有効になるまでは、対向側LANへの経路は使用できないように設定します。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
        ip route 10.0.0.1/32 ppp0
        ip route 192.168.10.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.10.0/24 Null 254

19. DNSサーバーとしてルーターAのLAN側アドレスを固定設定します。
    次のDNSリレーの設定とあわせて、ルーターB配下の端末はDNSの名前解決を、端末 → ルーターB → tunnel1 → ルーターA → ISP-AのDNSサーバーの流れで行います。

        ip name-server 192.168.10.1

20. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

21. 以上で設定は完了です。

        end

## 備考：製品内蔵のアプリケーションシグネチャデータベースを使う場合

ルーターB（拠点側ルーター）において、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースではなく、製品内蔵のデータベースを使用する場合は一部の設定を変更する必要があります。
以下、変更点だけを示します。

1. アプリケーションシグネチャデータベースの提供元を製品内蔵のもの（built-in）に変更します。

       dpi
        provider built-in
        learning
        enable

2. ポリシーベースルーティング（PBR）の設定を変更します。
   PBRルール「20」のアプリケーション名「office」を「office365」に変更します。

       policy-based-routing
        application-decision once-only
        ip policy-route 10 match microsoft from private nexthop ppp1
        ip policy-route 20 match office365 from private nexthop ppp1
        policy-based-routing enable

## 設定の保存

設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5

記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall

## ルーターAのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     ppp service-name ISP-A
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user01@ispA
     ppp password isppasswdA-01
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.wan.ppp0 to public
     rule 40 permit isakmp from public to public.wan.ppp0
     rule 50 permit esp from public.wan.ppp0 to public
     rule 60 permit esp from public to public.wan.ppp0
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.1/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.20.0/24 Null 254
    ip route 192.168.20.0/24 tunnel1
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターBのコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ip domain-lookup
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
     encapsulation ppp 1
    !
    interface ppp0
     ppp service-name ISP-A
     keepalive
     ppp username user02@ispA
     ppp password isppasswdA-02
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface ppp1
     ppp service-name ISP-B
     keepalive
     ppp username user01@ispB
     ppp password isppasswdB-01
     ip address 10.1.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.20.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 172.16.0.0/30
      ip subnet 192.168.10.0/24
      ip subnet 192.168.20.0/24
     network tun1
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface tunnel1
    !
    zone public
     network eth1-1
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
     network eth1-2
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp1
      host ppp1
       ip address 10.1.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private no-state-enforcement
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.eth1-1.ppp0 to public
     rule 40 permit isakmp from public to public.eth1-1.ppp0
     rule 50 permit esp from public.eth1-1.ppp0 to public
     rule 60 permit esp from public to public.eth1-1.ppp0
     rule 70 permit undecided from public.eth1-2.ppp1 to public.eth1-2
     protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public.eth1-2 with src public.eth1-2.ppp1
     enable
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    dpi
     provider procera
     learning
     enable
    !
    policy-based-routing
     application-decision once-only
     ip policy-route 10 match microsoft from private nexthop ppp1
     ip policy-route 20 match office from private nexthop ppp1
     policy-based-routing enable
    !
    tunnel security-reprocessing
    !
    interface tunnel1
     mtu 1300
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode ipsec ipv4
     ip address 172.16.0.2/30
     ip tcp adjust-mss 1260
    !
    ip route 0.0.0.0/0 tunnel1
    ip route 10.0.0.1/32 ppp0
    ip route 192.168.10.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.10.0/24 Null 254
    !
    ip name-server 192.168.10.1
    !
    ip dns forwarding
    !
    end