# update now

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  UTM / アップデートマネージャー

## 構文

コマンド構文

`# update {RESOURCE|all} now`

## コマンド説明

更新可能リソースの最新版をチェックし、必要ならば更新する。
なお、更新チェックは各リソースを使用する機能が有効なときだけ行われる。
また、すでに定期スケジュールによって更新チェックが行われている最中の場合は、本コマンドによる手動の更新チェックはスキップされる。

## パラメーター

`RESOURCE`
  リソース名
  `dpi_procera_app_db`
    アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能のアプリケーションシグネチャデータベース（provider procera）
  `av_kaspersky_proxy`
    アンチウイルス機能のウイルス定義データベース（provider kaspersky）
  `av_kaspersky_stream`
    マルウェアプロテクション機能のマルウェアシグネチャデータベース（provider kaspersky）
  `iprep_lac_rules`
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider lac）
  `iprep_et_rules`
    IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能のIPレピュテーションデータベース（provider proofpoint）
  `ips_et_rules`
    アドバンスドIPS機能のIPSデータベース（provider proofpoint）
  `afa_offload`
    UTMオフロード機能のオフロードデバイスイメージ
  `webgui`
    Web GUIリソースファイル（解説編）
  `url_offload_office365_parser`
    URLオフロード機能のエンドポイント情報解析機能（parser-updates enable）
  `geoip_db`
    GeoIP国別IPアドレスデータベース（GeoIPによるエンティティ―定義）
  `awplus_maint_rel`
    ファームウェアリソースファイル
`all`
  現在有効化されている機能が使用する更新可能リソース（show resourceコマンドで確認可能）をすべて更新する

## 使用例

現在有効化されている機能の更新可能リソースをすべて更新する。

    awplus# update all now

IPレピュテーション機能のIPレピュテーションデータベースを更新する。

    awplus# update iprep_et_rules now

## 注意・補足事項

アンチウイルスはAT-AR4050S、AT-AR4050S-5Gでのみサポート。AT-AR3050Sでは使用できない。
UTMオフロードはAT-AR4050S、AT-AR4050S-5Gでのみサポート。AT-AR3050Sでは使用できない。
アドバンスドIPSはAT-AR4050S、AT-AR4050S-5Gでのみサポート。AT-AR3050Sでは使用できない。
本コマンドを実行する場合は、ドメイン名解決を行うためにDNS問い合わせ機能の設定が必要。同機能の有効・無効はip domain-lookupコマンド（初期状態で有効）で、参照先DNSサーバーの手動設定はip name-serverコマンド（初期状態では未設定）で行う。なお、DNSサーバーアドレスは、PPPやDHCPでIPアドレスを取得するときに自動登録することも可能。
ファイアウォール機能を使用している環境で本コマンドを実行する場合は、インターネット上のサーバーにアクセスするため、本製品からインターネットへのDNS通信とHTTPS通信を許可する必要がある。
また、アプリケーションコントロール（DPI）機能でサンドバイン社のアプリケーションシグネチャデータベースを使用している場合は、本製品からインターネットへのSSL/TCP通信も許可すること。
Web GUIリソースファイルのダウンロードを行う場合、最初にservice httpコマンドでWebサーバー機能を有効化し、ダウンロード後にWebサーバー機能を再起動する必要がある。詳細は、インターネット経由でGUIリソースファイルをインストールする手順を参照。
ファームウェアリソースファイルのダウンロードは、AT-AR4050S-5Gでのみサポート。AT-AR4050SおよびAT-AR3050Sでは使用できない。
ファームウェアリソースファイルは、メンテナンスバージョンがリリースされた場合にダウンロードが可能。例えば、本製品にファームウェアバージョン5.5.6-1.1が適用されている場合、5.5.6-1.1のメンテナンスバージョンがリリースされた場合にダウンロードが可能。
ファームウェアリソースファイルは、フラッシュメモリーのルートディレクトリー（flash:/）にダウンロードされる。ファームウェアリソースファイルはダウンロードされるのみで、実際に本製品に適用するには起動用ファームウェアの設定を行う必要がある。

## 関連コマンド