# mtu

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / IPインターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mtu <68-1582>`

`(config-if)# no mtu`

## コマンド説明

対象インターフェースから送信可能なパケットの最大サイズ（MTU）を変更する。
本コマンドの設定はIPv4/IPv6インターフェース、および、ブリッジング可能なインターフェース（ブリッジング解説編参照）に適用される。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<68-1582>`
  送信可能なパケットの最大サイズ（バイト）（MTU）。Ethernet、VLANインターフェースの初期値は1500。一方トンネルインターフェースでは、トンネリング時の不必要なフラグメント化を避けるため、トンネル方式、デリバリー（外側）プロトコル（IPv4/IPv6）、IPsec保護の有無などに応じて適切な値が初期値として設定される

## 注意・補足事項

同じソフトウェアブリッジに所属するインターフェース（bridge-groupコマンド）のMTU値が異なる場合は、それぞれのMTU値を合わせること。
PPPoEインターフェースやトンネルインターフェース等の論理インターフェースの初期値では、下位インターフェースに設定されたMTU値は考慮されないため、必要に応じ手動で設定すること。
本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。ジャンボフレームの設定はmruコマンドで行う。
ただし、VLANインターフェースのMTUを初期値の1500より大きく設定する場合は、mruコマンドでジャンボフレームのレイヤー2転送（スイッチング）も有効に設定する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド