# ip multicast route

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip multicast route SOURCE GROUP UPIFNAME DOWNIFRANGE`

`(config)# no ip multicast route SOURCE GROUP [UPIFNAME DOWNIFRANGE]`

## コマンド説明

IPマルチキャスト経路表にスタティック経路を追加する（スタティックIPマルチキャストルーティングの設定）。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。
Note

スタティックIPマルチキャストルーティングは下記のインターフェースでのみ使用可能です。

- VLANインターフェース
- Ethernetインターフェース
- Ethernetインターフェースを下位層として利用する IPsec、GRE、L2TPv2、L2TPv3 トンネルインターフェース
  ※GRE、L2TPv2、L2TPv3はIPsec保護（tunnel protection ipsec または protection ipsec）との併用も可能。

## パラメーター

`SOURCE := A.B.C.D`
  マルチキャスト送信者（送信元）のIPアドレス
`GROUP := A.B.C.D`
  マルチキャストグループアドレス
`UPIFNAME`
  上流（受信）インターフェース名。SOURCE/GROUPペアに該当するマルチキャストトラフィックの受信インターフェースを指定する
`DOWNIFRANGE`
  下流（転送先）インターフェース名。SOURCE/GROUPペアに該当するマルチキャストトラフィックの転送先インターフェースを指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

## 使用例

192.168.10.10を送信元とする224.9.10.11宛てのマルチキャストパケットをvlan10で受信した場合、これをvlan20に転送するスタティックなマルチキャスト経路を登録する。

    awplus(config)# ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11 vlan10 vlan20

転送先のインターフェースは複数指定も可能。たとえば、vlan20～25に転送する場合は次のように指定する。

    awplus(config)# ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11 vlan10 vlan20-25

スタティック経路を削除するには、送信元とグループアドレスを指定すればよい。

    awplus(config)# no ip multicast route 192.168.10.10 224.9.10.11

## 注意・補足事項

本製品では、特定のSOURCE/GROUPペアに対応するIPマルチキャスト経路を1つしか登録できない。そのため、すでにスタティック経路が登録されている場合、PIMは同じSOURCE/GROUPペアに対する経路を登録できない。また、PIMで学習した経路が登録されている場合、本コマンドで同じSOURCE/GROUPペアに対する経路を登録することはできない。これはスタティック経路を更新する場合も同じ。特定のSOURCE/GROUPペアに対するUPIFNAME、DOWNIFRANGEを変更するときは、本コマンドをno形式で実行し、既存の経路を削除してから、追加しなおすこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド