# source

モード
  L2TPトンネルモード
カテゴリー
  VPN / L2TPv2

## 構文

コマンド構文

`(config-l2tp-tunnel)# source {A.B.C.D|X:X::X:X|IFNAME}`

`(config-l2tp-tunnel)# no source`

## コマンド説明

対象L2TPトンネルから送信するデリバリーパケットの始点アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点アドレスを未指定に戻す。
L2TPトンネル作成直後の初期状態では始点アドレス未指定。
未指定時は、トンネルの終点アドレス（destination）にもとづいて自動選択する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  デリバリーパケットの始点IPv4アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv4のときだけ有効
`X:X::X:X`
  デリバリーパケットの始点IPv6アドレス。デリバリープロトコル（ip-version）がIPv6のときだけ有効
`IFNAME`
  デリバリーパケットの始点アドレスを持つインターフェース

## 使用例

L2TPトンネルtunnel1の始点IPアドレスを指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel1
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 4
    awplus(config-l2tp-tunnel)# source 10.1.1.1

L2TPトンネルtunnel2の始点アドレスをインターフェース名で指定する。

    awplus(config)# l2tp tunnel tunnel2
    awplus(config-l2tp-tunnel)# ip-version 6
    awplus(config-l2tp-tunnel)# source ppp0

## コマンドツリー

## 関連コマンド