# l2tp peer-address radius-lookup

モード
  PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address radius-lookup group NAME`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

## コマンド説明

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドを設定した場合は、クライアントが接続してきたときにユーザー名のドメイン部分をユーザー名、固定文字列「password」をパスワードとしてRADIUSサーバーに認証要求（Access-Request）を送信し、返送された認証成功（Access-Accept）パケットのFramed-IP-AddressからL2TPサーバーのIPアドレスを取得する。

## パラメーター

`group NAME`
  認証サーバーグループ名

## 使用例

L2TPサーバー（LNS）アドレスをRADIUSサーバーへの問い合わせによって取得するよう設定する。問い合わせ先のRADIUSサーバーには認証サーバーグループgroup1で定義された192.168.1.10を使う。

    awplus(config)# radius-server host 192.168.1.10 key mysecret
    awplus(config)# aaa group server radius group1
    awplus(config-sg)# server 192.168.1.10
    awplus(config-sg)# exit
    awplus(config)# pppoe-ac ac1
    ...
    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address radius-lookup group group1

## コマンドツリー

## 関連コマンド