# インターフェース / USB型データ通信端末

本製品のUSBポートは、USB型データ通信端末を装着して、WAN接続用の物理インターフェースとして使用することができます。
Note

USB型データ通信端末は、製品ごとに設定方法が異なります。

- 「UNX-35GL」を使用する場合：ワイヤレスWANインターフェース（wwan）を使用して設定します。設定方法の詳細は、ワイヤレスWANインターフェースを使用したUSBデータ通信端末の設定方法をご確認ください。
- 「UNX-35GL」以外のUSB型データ通信端末を使用する場合：「cellular0」インターフェースを使用して設定します。設定方法の詳細は、USB型データ通信端末を利用したPPP接続をご確認ください。

Note

AT-AR4050S-5GではUSB型データ通信端末は未サポートです。

Note

サポートするUSB型データ通信端末及び検証済み回線サービスは、弊社ホームページをご参照ください。