# auth

モード
  APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(apn-config)# auth {chap|mschapv2|pap}`

`(apn-config)# no auth`

## コマンド説明

対象APNプロファイルで使用する認証タイプを指定する。
no形式で実行した場合は認証タイプの指定を削除する。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`chap`
  CHAP
`mschapv2`
  MS-CHAP v2
`pap`
  PAP

## 注意・補足事項

Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド