# ppp ipcp dns

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ppp ipcp dns {request|required|reject}`

`(config-if)# no ppp ipcp dns`

## コマンド説明

対象PPPインターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションで接続相手からDNSサーバーアドレスを取得するかどうかを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はPPPインターフェースの下位インターフェースによって下記のとおり異なる。

- Ethernetインターフェース（ethX）、ブリッジインターフェース（brX）上に作成したPPPインターフェースではreject
- USB型データ通信端末（cellular0）上に作成したPPPインターフェースではrequest

## パラメーター

`request`
  接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、DNSサーバーアドレスを受け取った場合はそれを使用する。USB型データ通信端末上に作成したPPPインターフェースの初期設定
`required`
  接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、DNSサーバーアドレスを取得できなかった場合はPPP接続を切断する
`reject`
  接続相手にDNSサーバーアドレスを要求しない。また、接続相手からDNSサーバーアドレスを受け取ってもそれを使用しない。Ethernetインターフェース、ブリッジインターフェース上に作成したPPPインターフェースの初期設定

## 使用例

ppp0インターフェースにおいて、接続相手にDNSサーバーアドレスを要求するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns request

ppp0インターフェースにおいて、接続相手にDNSサーバーアドレスを要求し、取得できなかった場合はPPP接続を切断するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns required

ppp0インターフェースにおいて、接続相手からDNSサーバーアドレスを取得しないよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns reject

rejectは初期設定なので、次のようにno形式で実行しても同じ。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# no ppp ipcp dns

## 注意・補足事項

本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。
IPCPネゴシエーションで取得したDNSサーバーアドレスは、「DNSサーバーリスト」（show ip name-serverコマンド）内において、ip name-serverコマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前の位置に追加され、優先的に使用される。DHCP（ip address dhcpコマンド）とIPCPの両方が有効な場合は、先に学習したほうが優先される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
本コマンドをno形式で実行すると、ppp ipcp dns suffix-listコマンドの設定も削除される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド