# apn(wwan)

モード
  グローバルコンフィグモード --> APNプロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] apn NAME`

## コマンド説明

ワイヤレスWANインターフェース（wwan0）用のAPNプロファイル（接続先設定）を新規作成し、同プロファイルの内容を設定するためのAPNプロファイルモードに移動する。
あるいは、既存のAPNプロファイルを指定した場合は、該当プロファイルの内容を変更するためのAPNプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプロファイルを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
初期状態は未設定。
作成したAPNプロファイルは、インターフェースモードのapn(wwan)コマンドでSIMスロットまたはUSB型データ通信端末と関連付けて使う。

## パラメーター

`NAME`
  APNプロファイル名

## 使用例

APNプロファイル「carrier1」を作成する。

    awplus(config)# apn carrier1
    awplus(apn-config)#

## 注意・補足事項

Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド