# aaa authentication isakmp

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config)# aaa authentication isakmp default group SERVER`

`(config)# no aaa authentication isakmp default`

## コマンド説明

マルチポイントIPsecトンネルインターフェース、マルチポイントGREトンネルインターフェースのISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーを指定する。
no形式で実行した場合はISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーの設定を削除する。
初期設定は未設定。

## パラメーター

`default`
  システム全体に適用されるデフォルトの認証サーバーリストを指定する
`group SERVER := group {radius|GROUPNAME}`
  認証要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
  `radius`
    radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
  `GROUPNAME`
    指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

## 使用例

ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default group radius

ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、サーバーグループsrv4isakmp所属のRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default group srv4isakmp

ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーの設定を削除する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default

## 注意・補足事項

本コマンドはマルチポイントIPsecトンネルインターフェース、マルチポイントGREトンネルインターフェースでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド