# counters detailed

モード
  DPIモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

## 構文

コマンド構文

`(config-dpi)# counters detailed [per-client]`

`(config-dpi)# no counters detailed`

## コマンド説明

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能におけるエンティティー別詳細統計を有効化する。
no形式で実行した場合はエンティティー別詳細統計を無効化する。
初期設定は無効。
本コマンドとcounters historyコマンドを併用することにより、Web GUIのDPIモニタリング画面でエンティティーごとの送受信統計を確認できるようになる（per-clientオプションを指定した場合はエンティティーごとに加え、IPアドレスごとの送受信統計も確認できる）。

## パラメーター

`per-client`
  端末別（IPアドレス別）詳細統計を有効にする。本オプションを指定した場合、設定済みのエンティティーに合致するIPアドレスについては、エンティティーごとの統計とは別に、IPアドレスごとの統計も保存される

## 使用例

DPI機能のエンティティー別詳細統計を有効にする。

    awplus(config-dpi)# counters detailed

DPI機能のエンティティー別詳細統計を無効にする。

    awplus(config-dpi)# no counters detailed

## 注意・補足事項

エンティティー別詳細統計の各カウンター（パケット数、バイト数）は、コネクション終了時に更新される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド