# set metric

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# set metric METRIC`

`(config-route-map)# no set metric`

## コマンド説明

（RIP、OSPF、BGP用）ルートマップエントリーにset metric節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset metric節を削除する。
set metric節は、ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーのメトリック（BGPではMULTI_EXIT_DISC（MED）属性）を指定値に書き換える。

## パラメーター

`METRIC := [+|-]<1-4294967295>`
  メトリック値（BGPではMED値）。数値の前にプラス（+）、マイナス（-）記号を付けた場合は、オリジナルのメトリック値に指定値が加算、減算される。記号を付けなかった場合は、指定値に書き換えられる

## コマンドツリー

## 関連コマンド