# l2tp peer-address static

モード
  PPPoE ACモード
カテゴリー
  PPP / PPPoE AC

## 構文

コマンド構文

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address static {A.B.C.D|HOSTNAME}`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

## コマンド説明

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドではL2TPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を直接設定する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  L2TPサーバーのIPアドレス
`HOSTNAME`
  L2TPサーバーのホスト名

## 使用例

L2TPサーバー（LNS）のIPアドレスを直接指定する。

    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address static 10.10.10.5

## コマンドツリー

## 関連コマンド