# wan-bypass

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / VRRP

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] wan-bypass`

## コマンド説明

対象WANポートにおいて、バイパスポートのリレーを有効化する。
no形式で実行した場合はリレーを無効化する。

## 使用例

eth1のバイパスポートのリレーを有効化する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# wan-bypass

eth1のバイパスポートのリレーを無効化する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no wan-bypass

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。
HAモードVRRP（ha associateコマンド）が設定されている場合、本コマンドは使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド