# mac-address

モード
  ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー
  UTM / エンティティー定義

## 構文

コマンド構文

`(config-host)# [no] mac-address XX:XX:XX:XX:XX:XX`

## コマンド説明

対象ホスト定義に対し、指定したMACアドレスの関連付けを追加する。
no形式で実行した場合は指定したMACアドレスの関連付けを削除する。
1つのホスト定義には、MACアドレス（mac-addressコマンド）、IPv4アドレス（ip addressコマンド）、IPv6アドレス（ipv6 addressコマンド）を複数関連付けられる。

## パラメーター

`XX:XX:XX:XX:XX:XX`
  対象ホストのMACアドレス

## 使用例

ゾーン「example」内のネットワーク「cameras」配下にホスト定義「door」を作成し、MACアドレスを関連付ける。

    awplus(config)# zone example
    awplus(config-zone)# network cameras
    awplus(config-network)# host door
    awplus(config-host)# mac-address 00:00:5e:00:53:33

ゾーン「example」内のネットワーク「cameras」配下のホスト定義「door」からMACアドレス「00:00:5e:00:53:33」の関連付けを削除する。

    awplus(config)# zone example
    awplus(config-zone)# network cameras
    awplus(config-network)# host door
    awplus(config-host)# no mac-address 00:00:5e:00:53:33

## 注意・補足事項

ホスト定義に関連付けたMACアドレスは本製品が送信するパケットにはマッチしない。
MACアドレスを含むホスト定義は送信元エンティティーとして使用することを想定している。宛先エンティティーに指定した場合はマッチしない。
ホスト定義に関連付けたMACアドレスは以下の機能では使用されない。

- アプリケーションコントロール（DPI）のエンティティー別詳細統計（counters detailed）
- Webコントロール

## コマンドツリー

## 関連コマンド