# fiber-monitoring action

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# fiber-monitoring action {shutdown & trap & continuous}`

`(config-if)# no fiber-monitoring action [shutdown & trap & continuous]`

## コマンド説明

対象光ファイバーポートで受信光レベルの低下を検出したときに実行するアクションやオプションを追加する。
no形式でアクションを指定した場合は、検出時の実行対象から指定したアクションやオプションを外す。
no形式でアクションを指定しなかった場合は、検出時の実行対象からすべてのアクションやオプションを外す。
初期設定ではアクションやオプションは設定されていない。その場合は検出したことを示すログの記録だけが行われる（ログはアクションの設定有無とは関係なく常に出力される）。

## パラメーター

`shutdown`
  対象ポートをシャットダウンする
`trap`
  SNMPトラップを送信する
`continuous`
  ポーリング間隔でアクションを繰り返し実行する。本オプションを指定していないときは初回検出時に一回だけアクションが実行される。本オプションはログ出力にも適用される

## 使用例

光ポートeth1で受信光レベルの低下を検出したときにログを記録するとともに、同ポートをシャットダウンするよう設定する。
（ここでは、eth1が光ポートであると仮定しています。以下の例も同様です）

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# fiber-monitoring action shutdown

光ポートeth1で受信光レベルの低下を検出したときにログを記録するとともに、同ポートをシャットダウンし、SNMPトラップを送信するよう設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# fiber-monitoring action trap shutdown

光ポートeth1で受信光レベルの低下を検出したときにログを記録するとともに、同ポートをシャットダウンし、SNMPトラップを送信するよう設定する。また、continuousオプションにより、トラップとログが繰り返し出力されるように設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# fiber-monitoring action trap shutdown continuous

光ポートeth1で受信光レベルの低下を検出してもログを記録するだけで、その他のアクションは実行しないように設定する。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no fiber-monitoring action

## 注意・補足事項

本コマンドをサポートするモジュールについては、fiber-monitoring enableコマンドのページを参照。
本機能によってシャットダウンされたポートを復旧するには、モジュールの抜き差し、または、該当ポートで本機能の無効化 → 有効化を行って統計情報をクリアしたのち、shutdownコマンドをno形式で実行する。
AT-AR4050S-5GはSFPスロットを持たないため、本コマンドは使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド