# distribute-list

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] distribute-list route-map NAME in`

## コマンド説明

ディストリビュートリストを定義し、OSPF経路表からIP経路表に経路情報を追加するときに経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

## パラメーター

`route-map NAME`
  フィルタリング対象を指定するためのルートマップ
`in`
  フィルターの適用方向。in（OSPF経路表からIP経路表に経路情報を追加するとき）のみサポート

## 使用例

vlan10経由の10.10.0.0/16宛てOSPF経路をIP経路表に取り込まないよう設定する。

    awplus(config)# ip prefix-list pl seq 1 permit 10.10.0.0/16
    awplus(config)# route-map rm deny 1
    awplus(config-route-map)# match ip address prefix-list pl
    awplus(config-route-map)# match interface vlan10
    awplus(config-route-map)# exit
    awplus(config)# route-map rm permit 2
    awplus(config-route-map)# exit
    awplus(config)# router ospf
    awplus(config-router)# distribute-list route-map rm in

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド