# exclude-entry

モード
  手動エンドポイントモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / URLオフロード

## 構文

コマンド構文

`(config-endpoint-manual)# [no] exclude-entry {ip A.B.C.D/M | ipv6 X:X::X:X/M | url DOMAIN}`

## コマンド説明

手動エンドポイント設定において、指定したIPv4/IPv6アドレスまたはドメイン名をURLオフロードの除外リストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したアドレス/ドメイン名をURLオフロードの除外リストから削除する。
指定したアドレス/ドメイン名は、PACファイルテンプレート内の `%%EXCLUDE_MATCHES%%` セクションに記述され、`%%INCLUDE_MATCHES%%` よりも前に処理される。

## パラメーター

`ip A.B.C.D/M`
  IPv4アドレス範囲
`ipv6 X:X::X:X/M`
  IPv6アドレス範囲
`url DOMAIN`
  ドメイン名（FQDN）

## 使用例

「m.example.com」をURLオフロードの除外リストに追加する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source test type manual
    awplus(config-endpoint-manual)# exclude-entry url m.example.com

「m.example.com」をURLオフロードの除外リストから削除する。

    awplus(config-url-offload)# endpoint-source test type manual
    awplus(config-endpoint-manual)# no exclude-entry url m.example.com

サブネット192.168.1.0/24をURLオフロードの対象に設定した上で、同範囲内の192.168.1.20だけを対象から除外するよう設定する。

    awplus(config-endpoint-manual)# entry ip 192.168.1.0/24
    awplus(config-endpoint-manual)# exclude-entry ip 192.168.1.20/32

## コマンドツリー

## 関連コマンド