# show system fiber-monitoring

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`# show system fiber-monitoring`

## コマンド説明

アクティブファイバーモニタリング機能（fiber-monitoring enable）が有効になっている光ファイバーポートの情報を表示する。
同機能の有効なポートが存在しない場合は何も表示しない。

## 使用例

    awplus# show system fiber-monitoring
    Fiber Monitoring Status
      Reading units 0.0001mW

    Interface eth1
    Status:           enabled
    Supported:        Supported pluggable
    Debugging:        disabled
    Interval:         5 seconds
    Sensitivity:      2.00dB
    Baseline type:    average of last 12 values greater than 50
     Update interval: 5 seconds
    Status:
     Baseline value:   1804
     Alarm threshold:  1138
     Alarm:            no
     Last 12 Readings:  1809 1778 1779 1839 1809 1778 1778 1839 1824 1824 1809 1793
     Minimum reading: 1536
     Maximum reading: 2216

## 注意・補足事項

AT-AR4050S-5GはSFPスロットを持たないため、本コマンドは使用できない。

## 関連コマンド