# sub-sub-class(priority)

モード
  トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-tc-subclass)# sub-sub-class NAME priority-level <0-15> [max RATE & queue-length <2-65536> & set-dscp <0-63> & red-curve NAME]`

`(config-tc-subclass)# no sub-sub-class NAME`

## コマンド説明

対象第二階層クラスに第三階層クラス（サブサブクラス）を追加する。
本コマンドは、sub-class(priority)コマンドで指定した第三階層クラス間のキュー制御方式がPQの場合に使う。
no形式で実行した場合は指定したクラスを削除する。

## パラメーター

`NAME`
  クラス名
`priority-level <0-15>`
  対象クラスの優先度。15がもっとも高く、0がもっとも低い
`max RATE`
  対象クラスの最大トラフィックレート。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit。初期状態では未設定
`queue-length <2-65536>`
  最大キュー長（パケット数）。初期値は1000
`set-dscp <0-63>`
  パケットにセットするDSCP値。初期状態では未設定
`red-curve NAME`
  対象クラス内の各フローに適用するREDカーブテンプレート（red-curveコマンド）。初期状態では未設定

## 注意・補足事項

red-curveパラメーターで指定したREDカーブテンプレートは、末端クラス内のフロー単位で適用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド