# mac-filter-group

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  ブリッジング / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# mac-filter-group DIR NAME`

`(config-if)# no mac-filter-group DIR`

## コマンド説明

対象インターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）に指定したMACフィルターを適用する。
no形式で実行した場合はMACフィルターの適用を解除する。

## パラメーター

`DIR := {ingress|egress}`
  MACフィルターの適用方向
  `ingress`
    MACフィルターを適用したインターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）での受信時に適用
  `egress`
    MACフィルターを適用したインターフェース（ソフトウェアブリッジまたはブリッジポート）からの送信時に適用
`NAME`
  MACフィルター名（mac-filterコマンドで指定した名前）

## 使用例

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）において、受信時にMACフィルター「bridge_in」を、送信時にMACフィルター「bridge_out」を適用する。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# mac-filter-group ingress bridge_in
    awplus(config-if)# mac-filter-group egress bridge_out

ソフトウェアブリッジ「1」（br1）の受信MACフィルターを「br1_in」に変更する。
既存フィルターをいったん解除してから新しいフィルターを指定しなおす必要がある点に注意。

    awplus(config)# interface br1
    awplus(config-if)# no mac-filter-group ingress
    awplus(config-if)# no mac-filter-group ingress br1_in

## 注意・補足事項

MACフィルターの適用場所については解説編を参照。
本コマンドはソフトウェアブリッジXを表すブリッジインターフェース（brX）とブリッジポート（bridge-groupで作成）でのみ有効。
1つのソフトウェアブリッジまたはブリッジポートに適用できるMACフィルターは受信用（ingress）と送信用（egress）の2つ。適用するMACフィルターを変更する場合は、最初に方向とともに本コマンドをno形式で実行した後、本コマンドの通常形式で新しいMACフィルターを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド