# platform 5g update pri

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ワイヤレスWAN

## 構文

コマンド構文

`# platform 5g update pri FILENAME location DIRNAME`

## コマンド説明

内蔵ワイヤレスWANモジュールの通信事業者設定（PRIファイル）をアップデートする。

## パラメーター

`pri FILENAME`
  通信事業者設定イメージファイル（PRIファイル）名
`location DIRNAME`
  前記イメージファイルのあるディレクトリー。このディレクトリーにはイメージファイルだけを保存すること。イメージファイル以外のファイルが存在しているとエラーになるため注意

## 使用例

USBメモリー上のwwan/priディレクトリーに格納した通信事業者設定イメージファイル（PRIファイル）「SWIX55C_01.07.19.00_GENERIC_016.010_000.nvu」を使って、ワイヤレスWANモジュールをアップデートする。

    awplus# platform 5g update pri SWIX55C_01.07.19.00_GENERIC_016.010_000.nvu location usb:/wwan/pri

## 注意・補足事項

本コマンドは別途提供される手順書の指示にしたがってご使用ください。
同手順書は内蔵ワイヤレスWANインターフェース用の新しいファームウェア・PRIファイルのリリース時に弊社ホームページで公開予定です。
本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。
Note

「ワイヤレスWAN」セクションに掲載されているコマンドのうち、USB型データ通信端末の設定では使用できないコマンドがあります。USB型データ通信端末の設定で使用可能なコマンドの詳細は、解説編の注意・補足事項をご確認ください。

## 関連コマンド