# service http

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service http`

## コマンド説明

Webサーバー機能（HTTPサービス）を有効化する。
no形式で実行した場合は、Webサーバー機能を無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

Webサーバー機能を有効化する。

    awplus(config)# service http

## 注意・補足事項

Webサーバー機能は下記機能の動作に必要なため、これらの機能を使用するときは有効化すること。

- RESTCONF（Webサーバー機能有効時は、RESTCONF機能も自動的に有効となる）
- AMFアプリケーションプロキシーのプロキシーノード（service atmf-application-proxy）
- AMFの各種GUIとの連携機能（対象となる機能はatmf topology-gui enableを参照）
- DHCPサーバー/DNSサーバーを利用したAMFオートリカバリー（atmf recovery-server） ※ AT-AR4050S/AT-AR4050S-5Gのみサポート
- Web GUI

Webサーバー機能有効時はTCPポート80番（http）と443番（https）がオープンした状態となる。
起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、Webサーバーは有効化されるが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド