# spanning-tree priority

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# spanning-tree priority <0-61440>`

`(config)# no spanning-tree priority`

## コマンド説明

ブリッジプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<0-61440>`
  ブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートブリッジになる可能性が高くなる。4096の倍数で指定する（4096の倍数でない値を指定したときは、指定値より小さい直近の倍数に変換される）。初期値は32768（16進数の0x8000）

## 使用例

ブリッジプライオリティーを初期値の32768よりも優先度の高い8192に変更する。

    awplus(config)# spanning-tree priority 8192

## コマンドツリー

## 関連コマンド